|  |
| --- |
| ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ |
| По | благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Б.С.-Петербургская, д.96 корпус 1  |
| (наименование здания или сооружения) |
| благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Б.С.-Петербургская, д.96 корпус 1  |
| (наименование стройки,номер заказа) |
| Составил | Эсауленко В.В. |
| (подписи) |
| **№ п/п** | **Шифр единичной расценки** | **Наименование работ** | **Единица измерения** | **Количество** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФЕРр68-12-09 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм | 1000 м2 | 1,207 |  |
| 1/1,207 |
| 2 | ФСЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 215,0874 |  |
| 2/215,0874 |
| 3 | ФЕРр68-14-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 2,38 |  |
| 3/2,38 |
| 4 | ФСЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 24,5616 |  |
| 4/24,5616 |
| 5 | ФСЦпг03-21-01-019 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км | 1 т груза | 24,5616 |  |
| 5/24,5616 |
| 6 | ФЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,5276 |  |
| 6/0,5276 |
| 7 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 2,38 |  |
| 7/2,38 |
| 8 | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(песок) | 100 м3 | 0,1428 |  |
| 8/0,1428 |
| 9 | ФЕРр68-37-02 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт | 4 |  |
| 9/4 |
| 10 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,7242 |  |
| 10/0,7242 |
| 11 | ФЕРр68-10-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.5 см) | 100 т | 1,4484 |  |
| 11/1,4484 |
| 12 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 1,207 |  |
| 12/1,207 |
|  | возврат материалов | Лом асфальтобетонный | т | 215,0874 |  |
| 13 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 1,207 |  |
| 13/1,207 |